**BXZ-1型单人背包钻机**

**巨匠BXZ-1背包式岩心钻机便携式背包钻机轻便钻机厂家**

**巨匠BXZ-1 便携式岩心钻机 背包轻便钻机 岩心钻机厂家**

**勘探钻机仅8公斤的背包式轻便钻机野外工作轻便快捷**

**好钻机巨匠造汽油发动机野外勘探取芯钻机轻便钻机背包钻机**

**浅层取土取芯地质勘探取土样钻机小型手持便携式轻便岩心背包钻机**

**小型单人背包岩心钻机便携式地质勘探取样设备小口取芯径钻机**

巨匠供应轻便背包钻机勘探钻机一人操作钻机

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

**一、BXZ-1型单人背包钻机配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钻机主机 | 3.2HP日本三菱 | 台 | 1 |
| 2 | 钻杆 | Φ33\*700mm | 根 | 28 |
| 3 | 钻杆接手 | Φ33\*100mm | 付 | 28 |
| 4 | 岩心管 | Φ33\*600mm | 根 | 1 |
| 5 | 岩心管接手 |  | 付 | 1 |
| 6 | 合金钻头 | Φ33mm | 个 | 1 |
| 7 | 复合片钻头 | Φ33mm | 个 | 1 |
| 8 | 金刚石钻头 | Φ33mm | 个 | 1 |
| 9 | 手动压力瓶 |  | 套 | 1 |
| 10 | 汽油泥浆泵 | 高压 | 台 | 1 |
| 11 | 维修工具 | 汽油泥浆泵用 | 套 | 1 |
| 12 | 泥浆泵吸水管 |  | 套 | 1 |
| 13 | 泥浆泵吸水龙头 |  | 个 | 1 |
| 14 | 钻机供水管 |  | 套 | 1 |
| 15 | 配比壶 |  | 个 | 1 |
| 16 | 孔口垫板 |  | 个 | 1 |
| 17 | 垫叉 |  | 个 | 1 |
| 18 | 管钳 |  | 个 | 1 |
| 19 | 专用背包 |  | 个 | 1 |

**二、BXZ-1型单人背包钻机简介**

BXZ-1型单人背包式岩心钻机是一款背包便携式地质浅层岩心钻机，买背包式钻机请认准“华夏巨匠”背包式钻机。这套便携式钻机是专门为进行矿物考察、油田勘测、地质研究和勘探者而量身打造的，相信这套工具也会对您的工作大有裨益。

**三、BXZ-1型单人背包钻机应用领域**

矿产勘查；地球化学勘探浅层取样、矿脉探查；

地学研究；岩土工程；工程勘察、检测；

油田勘察；水利工程勘察；公路工程勘察；

隧道衬砌、仰拱检测。

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**BXZ-2型双人背包钻机**

**巨匠供应BXZ-2背包式岩芯钻机轻便钻机价格工勘钻机**

**巨匠BXZ-2背包钻机钻头种类背包钻机价格新型岩土钻机BXZ-2小型大马力便携式背包钻机30米岩芯取样勘探钻机**

**巨匠BXZ-2 便携式背包钻机轻便钻机岩心钻机小型旋挖机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

一、**BXZ-2型双人背包钻机配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钻机主机 | 7.75HP美国科勒 | 台 | 1 |
| 2 | 钻杆 | Φ33\*700mm | 根 | 28 |
| 3 | 钻杆接手 | Φ33\*100mm | 付 | 28 |
| 4 | 岩心管 | Φ33\*600mm | 根 | 1 |
| 5 | 岩心管接手 |  | 付 | 1 |
| 6 | 合金钻头 | Φ33mm | 个 | 1 |
| 7 | 复合片钻头 | Φ33mm | 个 | 1 |
| 8 | 金刚石钻头 | Φ33mm | 个 | 1 |
| 9 | 手动压力瓶 |  | 套 | 1 |
| 10 | 汽油泥浆泵 | 高压 | 台 | 1 |
| 11 | 维修工具 | 汽油泥浆泵用 | 套 | 1 |
| 12 | 泥浆泵吸水管 |  | 套 | 1 |
| 13 | 泥浆泵吸水龙头 |  | 个 | 1 |
| 14 | 钻机供水管 |  | 套 | 1 |
| 15 | 孔口垫板 |  | 个 | 1 |
| 16 | 垫叉 |  | 个 | 1 |
| 17 | 管钳 |  | 个 | 1 |
| 18 | 专用背包 |  | 个 | 1 |

**二、BXZ-2型双人背包钻机简介**

BXZ-2型双人背包钻机是一款大马力的背包便携式地质浅层岩心钻机，买背包式大马力钻机请认准“华夏巨匠”背包式钻机。这套便携式钻机是专门为进行矿物考察、油田勘测、地质研究和勘探者而量身打造的，相信这套工具也会对您的工作大有裨益。

**三、BXZ-2型双人背包钻机应用领域**

矿产勘查；地球化学勘探浅层取样、矿脉探查；

地学研究；岩土工程；工程勘察、检测；

油田勘察；水利工程勘察；公路工程勘察；

隧道衬砌、仰拱检测。

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**BXZ-2L型立式背包钻机**

**巨匠供应BXZ-2L背包钻机厂家背包钻机图片价格岩石钻机**

**巨匠BXZ-2L背包式岩芯钻机背包钻机价格新型岩土钻机**

**BXZ-2L背包回转式岩芯钻机轻便易操作30米取芯钻机**

**立式背包回转式小型钻机地下勘探30米取芯钻机**

**巨匠BXZ-2L 背包式岩心钻机便携式钻机岩心钻机**

**立式背包取样钻机30米浅层地质勘探钻机轻便山地岩心打孔取样**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

**一、BXZ-2L型立式背包钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 钻机（含钻架） | BXZ-2L | 台 | 1 |
| 钻杆（含公母接手） | Φ32\*800 | 根 | 38 |
| 脑袋 | Φ46 | 个 | 1 |
| 岩心管 | Φ46\*700 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ46 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ46 | 个 | 1 |
| 脑袋 | Φ60 | 个 | 1 |
| 岩心管 | Φ60\*700 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 汽油高压泵 |  | 台 | 1 |
| 吸水管 | Φ20\*1000 | 根 | 1 |
| 吸水滤网 |  | 个 | 1 |
| 回水管 | Φ13\*1000 | 根 | 1 |
| 供水管 | Φ13\*4500 | 根 | 1 |
| 管钳 |  | 把 | 2 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 扳手 |  | 把 | 2 |
| 井口板 |  | 个 | 1 |
| 火花塞 |  | 个 | 1 |
| 管口垫圈 |  | 套 | 1 |
| 水封 |  | 套 | 1 |

**二、BXZ-2L型立式背包钻机简介**

BXZ-2L型立式背包钻机是一款拆解后可背负式轻便岩心钻机，主要用于矿产勘查、地球化学勘探浅层取样、矿脉探查、地学研究、岩土工程、工程勘察、油田勘察、水利工程勘察、公路工程勘察、

隧道衬砌、仰拱检测等。

BXZ-2L型立式背包钻机主要特点：结构紧凑，可拆解，体积小，重量轻，便于背负；进口品牌汽油机，马力大，钻进深度有保证；有钻架，野外作业更方便更安全。

**三、BXZ-2L型立式背包钻机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 动力品牌 | 科勒 |
| 动力 | 7.75马力 |
| 燃油箱容积 | 1400ml |
| 传动方式 | 齿轮传动 |
| 启动方式 | 拉绳启动 |
| 离合模式 | 自动离合 |
| 取芯模式 | 回转式 |
| 终孔转速 | 540r/min |
| 变速比 | 7:1 |
| 传动方式 | 无级变速 |
| 钻杆尺寸 | 32\*800mm |
| zui大深度 | 30m |
| 孔径 | 32~120mm |
| 主机净重 | 52kg |
| 主机尺寸 | 550\*450\*420mm |
| 包装尺寸 | 1050\*600\*550mm |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-1A型两相电轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-1A轻便钻机厂家新型岩土钻机地勘取芯钻机**

**巨匠QZ-1A 地勘钻机价格地勘取芯钻机取样钻机能钻多深**

**巨匠QZ-1A 地质勘探轻便钻机取芯钻机岩心钻机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

**一、QZ-1A型两相电轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 两相电取样钻机 | QZ-1A | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ25\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ25\*800 | 根 | 8 |
| 锁接手 | φ32 | 付 | 14 |
| 岩心管 | φ32\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | φ32 | 个 | 1 |
| 脑袋 | φ45公/32母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ45\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | φ46 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | φ60 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*45\*8 | 个 | 4 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-1A型两相电轻便取样钻机简介**

QZ-1A型两相电轻便取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

**三、QZ-1A型两相电轻便取样钻机参数**

|  |  |
| --- | --- |
| QZ-1A两相电取样钻机 | |
| 钻孔直径(mm) | 32～46 |
| 钻孔深度（m） | 土层20～25米；  岩石15～20米。 |
| 钻杆直径(mm) | 25 |
| 转速（r/min） | 175 |
| 扭矩（N.m） | 80 |
| 两相电电动机（KW） | 1.5 |
| 外形尺寸（L\*W\*H） | 600\*450\*1900 |
| 钻机重量（KG） | 80 |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-2A型三相电轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-2A小型地质钻机地质勘探钻机型号取样钻机**

**巨匠QZ-2A取样钻机工作原理新型岩土钻机工勘钻机**

**巨匠QZ-2A 取样轻便钻机小型钻机5到25米潜孔钻机**

**QZ-2A三相电轻便取样钻机两档易操作小型回转钻机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

**一、QZ-2A型三相电轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 三相电取样钻机 | QZ-2A | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ28\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ28\*800 | 根 | 8 |
| 锁接手 | φ35 | 付 | 14 |
| 脑袋 | φ45公/35母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ45\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | φ46 | 个 | 1 |
| 脑袋 | φ58公/35母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | φ60 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*50\*10 | 个 | 4 |
| 油封 | 17\*50\*10 | 个 | 2 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-2A型三相电轻便取样钻机简介**

QZ-2A型三相电轻便取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

**三、QZ-2A型三相电轻便取样钻机参数**

|  |  |
| --- | --- |
| QZ-2A三相电轻便取样钻机 | |
| 钻孔直径(mm) | 32～91 |
| 钻孔深度（m） | 土层φ91：10～15米；  岩石φ91：5～10米；  岩石φ75：10～15米；  岩石φ60：15～20米；  岩石φ46：20～25米 |
| 钻杆直径(mm) | 32 |
| 转速（r/min） | 185~380 |
| 扭矩（N.m） | 80 |
| 三相电电动机（KW） | 3 |
| 外形尺寸（L\*W\*H） | 600\*450\*1900 |
| 钻机重量（KG） | 95 |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-2B型汽油机轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-2B小型地质钻机 小型打水井钻机 小型岩心钻机工作视频**

**QZ-2B小型岩芯汽油机钻机轻便25米岩芯回转取样钻机**

**巨匠QZ-2B取样钻机能钻多深浅层取样钻机工地地勘钻机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

**一、QZ-2B型汽油机轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 汽油机取样钻机 | QZ-2B | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ28\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ28\*800 | 根 | 8 |
| 锁接手 | φ35 | 付 | 14 |
| 脑袋 | φ45公/35母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ45\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | φ46 | 个 | 1 |
| 脑袋 | φ58公/35母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | φ60 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | φ60 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*50\*10 | 个 | 3 |
| 油封 | 30\*50\*10 | 个 | 1 |
| 油封 | 17\*50\*10 | 个 | 2 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-2B型汽油机轻便取样钻机简介**

QZ-2B型汽油机轻便取样钻机是一种轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业和民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的地质勘察、物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

钻机特点：结构紧凑，体积小，重量轻，两档变速，搬移方便。

**三、QZ-2B型汽油机轻便取样钻机参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QZ-2B汽油机轻便取样钻机 | | |
| 钻孔直径(mm) | | 32～91 |
| 钻孔深度（m） | | 土层φ91：10～15米；  岩石φ91：5～10米；  岩石φ75：10～15米；  岩石φ60：15～20米；  岩石φ46：20～25米。 |
| 钻杆直径(mm) | | 30 |
| 转速（r/min） | | 200~570 |
| 扭矩（N.m） | | 110 |
| 汽油机 | 马力（HP） | 5 (3.5KW) |
| 排量（cc） | 196 |
| 外形尺寸（L\*W\*H） | | 600\*450\*1900 |
| 钻机重量（KG） | | 90 |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-2C型汽油机轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-2C小型地质钻机新型岩土钻机地质钻探公司**

**巨匠QZ-2C岩石钻孔取芯钻机地质打岩石最快岩芯取样钻机**

**QZ-2C小型大马力30米岩芯取样钻机两档操控便捷回转钻机**

**QZ-2C轻便易移动岩芯钻机大马力户外山区勘探取样钻机**

**巨匠QZ-2C岩石钻孔取芯钻机地质钻探设备地质勘探钻机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

**一、QZ-2C型汽油机轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 汽油机取样钻机 | QZ-2C | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ30\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ30\*800 | 根 | 13 |
| 锁接手 | φ38 | 付 | 19 |
| 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 2 |
| 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 岩心管 | φ58\*1500 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ73\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*50\*10 | 个 | 4 |
| 油封 | 30\*50\*10 | 个 | 1 |
| 管钳 | 18 | 把 | 2 |
| 活动扳手 |  | 把 | 1 |
| 轴卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 孔卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 钳子 |  | 把 | 1 |
| 十字螺丝刀 |  | 把 | 1 |
| 六角扳手 |  | 套 | 1 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-2C型汽油机轻便取样钻机简介**

QZ-2C型汽油机取样钻机是在山东巨匠机械集团有限公司QZ-2B型钻机基础上改进后的一款扭矩更大的轻便多用途微型工程钻机，它适用于工业和民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的地质勘察、物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

钻机特点：结构紧凑，体积小，重量轻，两档变速，搬移方便。

**三、QZ-2C型汽油机轻便取样钻机参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QZ-2C汽油机轻便取样钻机 | | |
| 钻孔直径(mm) | | 32～91 |
| 钻孔深度（m） | | 土层φ91：10～15米；  岩石φ91：5～10米；  岩石φ75：10～15米；  岩石φ60：15～20米；  岩石φ46：20～30米。 |
| 钻杆直径(mm) | | 30 |
| 汽油机 | 马力（HP） | 6 (4.5KW) |
| 排量（cc） | 224 |
| 外形尺寸（L\*W\*H） | | 600\*450\*1900 |
| 钻机重量（KG） | | 95 |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-2CS型卷扬机款汽油机轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-2CS地质钻探公司地勘钻机原理轻便取样钻机**

**巨匠QZ-2CS取芯钻机怎么取岩芯工程勘察钻机 轻便**

**QZ-2CS汽油机回转钻机卷扬机提引器30米岩芯取样钻机**

**巨匠QZ-2CS回转岩芯钻机30米小型岩芯钻机卷扬机款**

**巨匠QZ-2CS取芯钻机岩芯取样钻机小型钻井机价格**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

山东巨匠机械集团有限公司一直以来都是以质量和服务为第一要义。用质量说话，以口碑奠定基石，实现企业的蓬勃发展。

**一、QZ-2CS型卷扬机款汽油机轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 卷扬机款汽油机取样钻机 | QZ-2CS | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ30\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ30\*800 | 根 | 13 |
| 锁接手 | φ38 | 付 | 19 |
| 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 2 |
| 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 岩心管 | φ58\*1500 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ73\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*50\*10 | 个 | 4 |
| 油封 | 30\*50\*10 | 个 | 1 |
| 管钳 | 18 | 把 | 2 |
| 活动扳手 |  | 把 | 1 |
| 轴卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 孔卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 钳子 |  | 把 | 1 |
| 十字螺丝刀 |  | 把 | 1 |
| 六角扳手 |  | 套 | 1 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-2CS型卷扬机款汽油机轻便取样钻机简介**

QZ-2CS型卷扬机款汽油机取样钻机是在山东巨匠机械集团有限公司QZ-2C型钻机基础上加装手摇卷扬机，提钻更方便。它适用于工业和民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的地质勘察、物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

钻机特点：结构紧凑，体积小，重量轻，两档变速，搬移方便。

**三、QZ-2CS型卷扬机款汽油机轻便取样钻机参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QZ-2CS卷扬机款汽油机轻便取样钻机 | | |
| 钻孔直径(mm) | | 32～91 |
| 钻孔深度（m） | | 土层φ91：10～15米；  岩石φ91：5～10米；  岩石φ75：10～15米；  岩石φ60：15～20米；  岩石φ46：20～30米。 |
| 钻杆直径(mm) | | 30 |
| 汽油机 | 马力（HP） | 6 (4.5KW) |
| 排量（cc） | 224 |
| 外形尺寸（L\*W\*H） | | 600\*450\*1900 |
| 钻机重量（KG） | | 95 |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻·便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-2D型三相电轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-2D地质勘探钻机型号地质钻探公司钻孔取芯机**

**巨匠QZ-2D超级开岩石钻机工地地勘钻机地质取芯钻机**

**4kw小型电动钻机回转式户外勘探岩芯取样钻机易学易操作**

**巨匠QZ-2D小型气钻钻井机小型钻井机厂家小型钻井设备**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

**一、QZ-2D型三相电轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 三相电取样钻机 | QZ-2D | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ30\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ30\*800 | 根 | 13 |
| 锁接手 | φ38 | 付 | 19 |
| 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 2 |
| 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 岩心管 | φ58\*1500 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ73\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*50\*10 | 个 | 4 |
| 油封 | 30\*50\*10 | 个 | 1 |
| 管钳 | 18 | 把 | 2 |
| 活动扳手 |  | 把 | 1 |
| 轴卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 孔卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 钳子 |  | 把 | 1 |
| 十字螺丝刀 |  | 把 | 1 |
| 六角扳手 |  | 套 | 1 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-2D型三相电轻便取样钻机简介**

QZ-2D型三相电轻便取样钻机是一种轻便多用途微型4KW工程取样钻机，它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**巨匠供应QZ-2DS型卷扬机款三相电轻便取样钻机**

**巨匠供应QZ-2DS取样钻机工作原理地质勘探用什么钻机**

**巨匠QZ-2DS岩石钻孔的设备有哪些小型地质钻机工勘钻机**

**QZ-2DS工程地质勘探取样钻机小型电动钻机30米取样钻机**

**巨匠QZ-2DS 小型钻机厂家小型钻井设备小型钻机哪个牌子好**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

**一、QZ-2DS型卷扬机款三相电轻便取样钻机配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 卷扬机款三相电取样钻机 | QZ-2DS | 台 | 1 |
| 钻杆 | φ30\*1500 | 根 | 6 |
| 钻杆 | φ30\*800 | 根 | 13 |
| 锁接手 | φ38 | 付 | 19 |
| 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 2 |
| 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 岩心管 | φ58\*1500 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 |
| 岩心管 | φ73\*800 | 根 | 1 |
| 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 扫土钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 水封 | Y型30\*50\*10 | 个 | 4 |
| 油封 | 30\*50\*10 | 个 | 1 |
| 管钳 | 18 | 把 | 2 |
| 活动扳手 |  | 把 | 1 |
| 轴卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 孔卡环钳 |  | 把 | 1 |
| 钳子 |  | 把 | 1 |
| 十字螺丝刀 |  | 把 | 1 |
| 六角扳手 |  | 套 | 1 |
| 转向盘 |  | 套 | 1 |

(如需木底座、高压泵和高压水管请另说明)

**二、QZ-2DS型卷扬机款三相电轻便取样钻机简介**

QZ-2DS型卷扬机款三相电轻便取样钻机是一款在QZ-2D钻机基础上加装电动卷扬机的工程取样钻机，操作遥控器即可电动提钻，既方便又省力。它适用于工业、民用建筑、桥梁、铁路、公路、水电等行业的物探引孔、超前钻探、灌浆打孔、预埋件引孔、打BP孔、检查孔、小型家用水井等。

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**QZ-3轻便地质工程钻机**

**巨匠供应QZ-3新式钻孔取芯机钻岩石用什么钻机工勘钻机**

**巨匠QZ-3小型地质钻机50米小型岩心钻机厂家岩石钻机**

**QZ-3大马力岩芯取样钻机50米小型定制钻机工程地质取样**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

**一、QZ-3型轻便地质工程钻机配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 底座 | QZ-3 | 件 | 1 | 地质  工程  钻机 |
| 2 | 卷扬机 | 件 | 1 |
| 3 | 钻塔 | 件 | 2 |
| 4 | 手动转盘 | 件 | 1 |
| 5 | 动力 | 件 | 1 |
| 6 | 变速箱 | 件 | 1 |
| 7 | 钻杆（含锁接手） | φ30\*1000 | 根 | 15 | 钻杆 |
| 8 | 钻杆（含锁接手） | φ30\*2000 | 根 | 5 |
| 9 | 脑袋 | φ58公/38母 | 个 | 1 | φ60  取心  钻具 |
| 10 | 岩心管 | φ58\*800 | 根 | 1 |
| 11 | 岩心管 | φ58\*1500 | 根 | 1 |
| 12 | 金刚石钻头 | φ60 | 个 | 1 |
| 13 | 脑袋 | Φ73公/38母 | 个 | 1 | φ75  取心  钻具 |
| 14 | 岩心管 | φ73\*800 | 根 | 1 |
| 15 | 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 16 | 垫叉 |  |  |  | 工具 |
| 17 | 扳叉 |  |  |  |
| 18 | 自由钳 |  |  |  |
| 19 | 骨架油封 |  | 个 | 2 | 易损件 |
| 20 | 离合器片 |  | 个 | 1 |

(如需高压泵和高压水管请另说明)

二 **QZ-3型轻便地质工程钻机简介**

QZ-3型地质钻机是一款轻便型多用途工程钻机。QZ-3型轻便钻机配有卷扬机，地质钻探提钻更方便；卷扬机配合重锤可以做标贯、取土和触探。

QZ-3型轻便地质工程钻机可选配动力，购买时请特别说明。QZ-3钻机设计合理、结构先进、拆装简易、体积小、重量轻、搬运方便，为野外勘察施工带来了极大的便捷。

三 **QZ-3型轻便地质工程钻机参数**

|  |  |
| --- | --- |
| QZ-3型轻便地质工程钻机 | |
| 钻孔直径(mm) | 46～110 |
| 钻孔深度（m） | 土层φ110：15～20米；  岩石φ91：20～25米；  岩石φ75：25～30米；  岩石φ60：30～40米；  岩石φ46：40～50米。 |
| 钻杆直径(mm) | 30 |
| 扭矩（N.m） | 180 |
| 外形尺寸（L\*W\*H） | 680\*1200\*3800(高度可定制) |
| 钻机组装后重量（KG） | 165 |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**YQZ-30型液压轻便钻机**

**巨匠供应YQZ-30大口径岩芯钻机地勘钻机原理钻孔取芯机**

**巨匠YQZ-30超级开岩石钻机轻便钻机混凝土钻孔取芯机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

**一、YQZ-30型液压轻便钻机配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钻机主机（含动力） | YQZ-30 | 台 | 1 |
| 2 | 钻杆（含锁接） | Φ42 | 米 | 30 |
| 3 | 脑袋接手 | 57/57 | 个 | 2 |
| 4 | 脑袋 | Φ89\*57 | 个 | 1 |
| 5 | 开孔管 | Φ89 | 根 | 1 |
| 6 | 合金钻头 | Φ91 | 个 | 1 |
| 7 | 脑袋 | Φ73 | 个 | 1 |
| 8 | 岩心管 | Φ73 | 根 | 1 |
| 9 | 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 10 | 水泵 | 柴油机动力 | 套 | 1 |
| 11 | 塔架 | 3m | 套 | 1 |
| 12 | 钢丝绳 | 10mm | 米 | 20 |
| 13 | 绳卡 |  | 个 | 4 |
| 14 | U形环 |  | 个 | 1 |
| 15 | 扁方主杆 | 2米/根 | 根 | 1 |
| 16 | 主杆变径 |  | 个 | 1 |
| 17 | 水龙头 |  | 个 | 1 |
| 18 | 提引器 |  | 个 | 1 |
| 19 | 垫叉 | 57 | 把 | 1 |
| 20 | 扳叉 | 57 | 把 | 1 |
| 21 | 牙钳 | 24 | 把 | 1 |
| 22 | 自由钳 | 73/89 | 把 | 2 |

**二、YQZ-30型液压轻便钻机简介**

YQZ-30型液压轻便钻机是一款小型轻便油压给进的钻探机械，主要用于普查勘探、地球物理勘探、道路和建筑以及打爆孔等钻进工程，浅层石油、天然气及地下水钻探，并可用于堤坝注浆和坑道通风、排水等工程钻探。YQZ-30型液压轻便钻机额定钻孔深度30米，开孔直径允许为89mm，终孔直径为75mm。

三**、YQZ-30型液压轻便钻机特点**

1.具有油压自动给进机构、钻进效率高。

2.采用上球卡夹持机构，可实行不停机倒杆。

3.手柄集中、操作方便、安全可靠。

4.结构紧凑，占用场地面积小。

5.钻机回转器和变速箱的外壳采用铝合金材质，减轻了机身重量。

6.分解性强，便于搬迁，适合于丘陵地带、山区等复杂地形工作。

**四、YQZ-30型液压轻便钻机参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主机** | | | |
| 钻进深度 | 30m | 钻杆直径 | 42mm |
| 开孔直径 | 91-110mm | 终孔直径 | 75 mm |
| 钻机重量 | 198kg(不含动力) | 钻机尺寸 | 1400\*600\*1055mm |
| **卷扬机** | | | |
| zui大提升力 | 4kn | 卷筒直径 | 90mm |
| 钢丝绳直径 | 8mm | 钢丝绳容量 | 18m |
| 抱闸直径 | 200mm | 闸带宽度 | 35mm |
| **立轴** | | | |
| 立轴转速 | 136/338/578r/min | 立轴行程 | 400mm |
| 立轴zui大压力 | 8kn | 立轴起重力 | 10kn |
| **油泵** | | | |
| 油泵型号 | YBC20/125 | 额定压力 | 12.5Mpa |
| 油泵流量 | 20ml/r | 额定转速 | 1500r/min |
| **动力** | | | |
| 柴油机 | R180 | 冷却方式 | 水冷 |
| 额定功率 | 5.67KW | 额定转速 | 2600r/min |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**YQZ-50A型液压轻便钻机**

**巨匠供应YQZ-50A钻孔取芯机50米小型岩心钻机厂家**

**巨匠YQZ-50A轻便钻机50液压钻机图片大全地勘钻机价格**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

一 **YQZ-50A型液压轻便钻机标配清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 钻机 | YQZ-50A | 台 | 1 |
| 2 | 水龙头 |  | 个 | 1 |
| 3 | 变径 |  | 个 | 1 |
| 4 | 钻杆（含接手） | Φ38\*1000 | 根 | 30 |
| 5 | 脑袋 | Φ60 | 个 | 1 |
| 6 | 岩心管 | Φ60 | 根 | 1 |
| 7 | 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 8 | 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 9 | 脑袋 | Φ75 | 个 | 1 |
| 10 | 岩心管 | Φ75 | 根 | 1 |
| 11 | 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 12 | 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 13 | 高压水泵 |  | 台 | 1 |
| 14 | 高压水泵水封 |  | 套 | 1 |
| 15 | 吸水管 |  | 根 | 1 |
| 16 | 吸水滤网 |  | 个 | 1 |
| 17 | 回水管 |  | 根 | 1 |
| 18 | 高压供水管 | 30米/盘 | 盘 | 1 |
| 19 | 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 20 | 呆头扳手 |  | 把 | 2 |
| 21 | 管钳 |  | 把 | 2 |
| 22 | 井口板 |  | 块 | 1 |

**二、YQZ-50A型液压轻便钻机简介**

YQZ-50A型液压轻便钻机是一款具有油压给进的高中低速钻机。该钻机适用于山地、丘陵、河道等复杂地形的地质钻探、建筑物的工程地质勘察、BP孔的钻进等方面。为满足不同用户的需求，该钻机可选配柴油机、汽油机或电机三种动力中的一种，默认为柴油机动力。

**三、YQZ-50A型液压轻便钻机特点**

1.该型号轻便钻机结构紧凑，体积小，重量轻。钻机还可以快速拆解，更便于搬运上山，特别适合山区以及丘陵等复杂地形工作。

2.该型号轻便钻机相比同类产品，配备双油缸液压给进系统，钻进速度快，工作效率高。

3. 该型号轻便钻机操作面板配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况，操作人员可根据不同的地形情况做出调整。

4.该型号轻便钻机配备高性能4档位变速系统。方便操作人员根据地质情况自由调节正转转速，另外还配有超慢速倒挡，方便操作人员拆卸钻杆钻具用。

5.钻机配有固定夹持机构和一体主杆，无需钻塔，工作更简洁。

**四、YQZ-50A型液压轻便钻机技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **内容** | **型号或参数** | | |
| 钻机主机 | 动力部分 | 柴油机 | | |
| 钻机重量 | 168KG | | |
| 钻机尺寸 | 1250\*650\*1450mm | | |
| 钻杆直径 | 38mm | | |
| 钻孔直径 | 46mm | 60mm | 75mm |
| 钻孔深度 | 55-60m | 50-55m | 45-50m |
| 变速箱档位 | 4档变速 | | |
| 回转器 | 夹持类型 | 固定夹持型 | | |
| 立轴类型 | 六棱型 | | |
| 立轴对边长度 | 36mm | | |
| 立轴长度 | 1400mm | | |
| 立轴正转转速 | 220/580/960rpm | | |
| 立轴反转转速 | 130rpm | | |
| 立轴zui大输出扭矩 | 400N.m | | |
| 立轴双油缸行程 | 1200mm | | |
| 双油缸zui大给进力 | 7KN | | |
| 双油缸zui大提升力 | 15KN | | |
| 立轴空载上移速度 | 0.035m/s | | |
| 立轴空载下移速度 | 0.085m/s | | |
| 液压系统 | 油泵流量 | 10ml/r | | |
| 压力表压力范围 | 0~6MPa | | |
| 油泵额定压力 | 20MPa | | |
| 液压操纵阀档位 | 4档 | | |
| zui大给进压力 | 6MPa(900kg) | | |
| zui大提升压力 | 9MPa（1360kg） | | |
| 液压油箱容量 | 9L | | |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国

**YQZ-50B型液压轻便钻机**

**巨匠供应YQZ-50B大口径岩芯钻机地质勘探钻机型号**

**巨匠YQZ-50B液压钻机厂家轻便钻机最新产品钻孔取芯机**

山东巨匠机械集团有限公司致力于机械设备的开发研究与应用，以优质的产品与服务满足顾客的需求，提升人类社会生活品质。

**一、YQZ-50B型液压轻便钻机标配清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 钻机 | YQZ-50B | 台 | 1 |
| 2 | 塔架 |  | 套 | 1 |
| 3 | 钢丝绳 |  | 米 | 10 |
| 4 | 提引器 |  | 个 | 1 |
| 5 | 水龙头 |  | 个 | 1 |
| 6 | 水龙头水封 |  | 套 | 1 |
| 7 | 主动钻杆 | 6棱立轴 | 根 | 1 |
| 8 | 主动钻杆变径 |  | 个 | 1 |
| 9 | 钻杆（含接手） | Φ38\*1000 | 根 | 30 |
| 10 | 开孔管 | Φ75 | 根 | 1 |
| 11 | 脑袋 | Φ60 | 个 | 1 |
| 12 | 岩心管 | Φ60 | 根 | 1 |
| 13 | 合金钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 14 | 金刚石钻头 | Φ60 | 个 | 1 |
| 15 | 脑袋 | Φ75 | 个 | 1 |
| 16 | 岩心管 | Φ75 | 根 | 1 |
| 17 | 合金钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 18 | 金刚石钻头 | Φ75 | 个 | 1 |
| 19 | 高压水泵 |  | 台 | 1 |
| 20 | 高压水泵水封 |  | 套 | 1 |
| 21 | 吸水管 |  | 根 | 1 |
| 22 | 吸水滤网 |  | 个 | 1 |
| 23 | 回水管 |  | 根 | 1 |
| 24 | 高压供水管 | 30米/盘 | 盘 | 1 |
| 25 | 垫叉 |  | 把 | 1 |
| 26 | 呆头扳手 |  | 把 | 2 |
| 27 | 管钳 |  | 把 | 2 |
| 28 | 井口板 |  | 块 | 1 |

**二、YQZ-50B型液压轻便钻机简介**

YQZ-50B型液压轻便钻机是一款具有油压给进的高中低速钻机。该钻机适用于山地、丘陵、河道等复杂地形的地质钻探、建筑物的工程地质勘察、BP孔的钻进等方面。为满足不同用户的需求，该钻机可选配柴油机、汽油机或电机三种动力中的一种，默认为柴油机动力。

**三、YQZ-50B型液压轻便钻机特点**

1.该型号轻便钻机结构紧凑，体积小，重量轻。钻机还可以快速拆解，更便于搬运上山，特别适合山区以及丘陵等复杂地形工作。

2.该型号轻便钻机相比同类产品，配备双油缸液压给进系统，钻进速度快，工作效率高。

3. 该型号轻便钻机操作面板配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况，操作人员可根据不同的地形情况做出调整。

4.该型号轻便钻机配备高性能4档位变速系统。方便操作人员根据地质情况自由调节正转转速，另外还配有超慢速倒挡，方便操作人员拆卸钻杆钻具用。

5.该型号轻便钻机配备自动卷扬提升系统，与塔架组合使用，大大节省劳动强度，提高工作效率。

6.钻机配有球卡夹持机构并带有六方主动钻杆，可实现不停机倒杆，工作效率高，安全可靠。

**四、YQZ-50B型液压轻便钻机技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **内容** | **型号或参数** | | |
| 钻机主机 | 动力部分 | 柴油机 | | |
| 钻机重量 | 145KG | | |
| 钻机尺寸 | 1250\*650\*1050mm | | |
| 钻杆直径 | 38mm | | |
| 钻孔直径 | 46mm | 60mm | 75mm |
| 钻孔深度 | 50-60m | 40-50m | 30-40m |
| 变速箱档位 | 4档变速 | | |
| 回转器 | 夹持类型 | 钢珠球卡夹持型 | | |
| 立轴类型 | 六棱型 | | |
| 立轴对边长度 | 36mm | | |
| 立轴长度 | 1500mm | | |
| 立轴正转转速 | 220/580/960rpm | | |
| 立轴反转转速 | 130rpm | | |
| 立轴zui大输出扭矩 | 210N.m | | |
| 立轴双油缸行程 | 400mm | | |
| 双油缸zui大给进力 | 7KN | | |
| 双油缸zui大提升力 | 15KN | | |
| 立轴空载上移速度 | 0.035m/s | | |
| 立轴空载下移速度 | 0.085m/s | | |
| 液压系统 | 油泵流量 | 10ml/r | | |
| 压力表压力范围 | 0~6MPa | | |
| 油泵额定压力 | 20MPa | | |
| 液压操纵阀档位 | 4档 | | |
| zui大给进压力 | 3MPa(450kg) | | |
| zui大提升压力 | 4.5MPa（680kg） | | |
| 液压油箱容量 | 4.6L | | |
| 卷扬机 | 额定zui大提升重量 | 500kg | | |
| 离合方式 | 手动离合 | | |
| 卷筒钢丝绳容量 | 40m | | |
| 卷筒直径 | 60mm | | |
| 标配钢丝绳长度 | 10m | | |
| 标配钢丝绳直径 | 8mm | | |
| 塔架 | 塔架类型 | 插接一体塔 | | |
| 塔架高度 | 3m | | |
| 塔架额定负荷 | 1000kg | | |

山东巨匠机械集团有限公司专业供应取样钻机，小型取样钻机主要型号有BXZ系列背包钻机、QZ系列轻便取样钻机、YQZ系列液压轻便钻机。

山东巨匠机械集团

业务经理：耿华勤

全国免费热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：19806265527

QQ：430364632

企业：sdjujiang.com 或 巨匠集团.中国